百色市人民医院影像存储扩容报价单
	序号
	服务名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	硬件扩容
	1
	套
	软件定义存储系统一体机扩容，增加总裸容量720TB，扩容3个节点，每个节点配置：（1）平台架构：2U12+4盘位机架式服务器；（2）硬件配置：Intel 4510 12核 2.4GHz  CPU*2 ；（3）内存：32GB DDR4*4；（4）缓存盘：NVMe SSD 读写混合型 MU  1.6TB U.2 接口*2；（5）数据盘：SATA 7.2K 3.5in 20 TB*12；（6）系统盘：SATA 读取密集型 RI 480 GB*2；（7）Raid卡：SAS卡 HBA 8口*1；（8）网卡1： 板载4端口1GE电接口OCP*1；网卡2：2端口10Gb光接口（SFP+）（含模块）*2；（9）电源模块冗余；配件：安全面板2U；（10） 服务：提供3年5*9金牌服务； 

	

	存储系统软件及定制扩容服务
	1
	项
	（1）采用独立于硬件的软件解决方案，支持工业标准的X86通用硬件，不限定硬件品牌，不限定硬件部件的品牌型号及技术参数。升级、扩容的过程中用户可以选择自行增加硬件部件。（2）采用软件定义的分布式架构，存储节点采用多节点冗余设计，性能随节点数量线性增加；（3）为了使数据进行安全可靠地进行迁移，并便于运维管理，须支持与现有存储集群实现多集群统一界面管理；（4）系统支持多节点自动负载均衡及故障转移；每个节点即可以提供存储能力，又可以提供管理集群和对外提供存储访问服务；（5）支持在线升级至统一存储平台：即同一存储集群同时支持SAN、NAS及对象存储协议；（6）在线自动修复能力，要求任意节点发生故障，可在不间断业务的情况下进行修复，修复过程可以在图形界面控制修复速度；（7）容错机制：全闪和混合模式（ssd+hdd）下同时支持2-6副本和EC纠删码，支持在线修改副本数，EC纠删码可以自定义N+M值，可以按照节点、机柜和数据中心级别规划故障域，满足多种不同安全级别要求；（8）外部服务接口：支持iSCSI，FC，Local SCSI 和 KVM(RBD) 原生访问；（9）客户端支持Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE、中标麒麟）、UNIX、windows、AIX等主流操作系统，通过中标麒麟国产操作系统NeoCertify认证；（10）支持卷在线跨池迁移，比如，从SSD性能pool迁移至HDD容量池。实现了业务无感知的情况下完成业务迁移；（11）支持分布式存储系统一池多芯技术；（12）支持存储类型：块存储, 支持文件存储；支持存储协议：块存储 iSCSI 接口, 块存储 CSI 接口, 块存储 RBD 接口，块存储 本地SCSI接口；文件存储 NFS 接口，文件存储 CIFS 接口，文件存储 FTP接口，文件存储 CSI 接口，文件存储XPC 接口；（13）功能授权包含：分布式NAS、功能云集成、卷在线迁移、卷快照备份、块存储基本功能、块存储定时快照、基础ROW快照、基础XSpeed存储池、基础一致性组快照、基础故障域、基础数据 EC、基础数据副本、基础自动精简配置，数据保护基本功能、数据保护异地备份、数据保护本地备份、文件存储 AD、文件存储 LDAP；企业版统一数据存储系统软件永久授权；块存储异步复制、云备份功能许可；（14）支持网络亚健康，在丢包或时延网络亚健康场景下，网络亚健康告警，网络端口切换；（15）支持存储池数据压缩，界面可显示压缩比，开启压缩，性能下降不超过5%，在线修改压缩算法；（16）闲时做自动重平衡，当发现集群内OSD容量不均衡的时候，会自动以最低速进行重平衡；（17）支持OpenStack跨集群虚拟机和存储在线迁移，支持卷在线跨池迁移，可将原生ceph纳管并迁移；（18）支持原生HDFS，无需通过插件；（19）文件系统支持在线整池扩容；设置写入策略，指定不同文件根据不同的策略写入不同的存储池；（20）支持小文件聚合，将小文件聚合写入数据池，提升小文件的性能和容量利用率，4KB小文件容量放大不超过50%；（21）支持任意目录级快照，分钟级数据保护，支持手动快照，定时快照，支持快照回滚；可支持目录同时做快照和WORM；（22）支持桶/对象级回收站，避免误操作带来的数据丢失；（23）提供集群软件在线服务，质保服务为3年7*24小时服务。软件要求与现有系统完全兼容，实现计算及存储资源的平滑升级及扩容，完全实现应用系统的在不同存储资源间的无停机迁移。

	
	专项技术服务
	1
	项
	（1）设备安装及调试，包括设备上架、网络调试、新旧设备联网联调、优化部署及培训演练；（2）计算资源管理平台集成、分布式管理平台集成及各虚拟机业务系统与存储系统联调；（3）分布式存储系统存储空间规划、存储容量分配及主机映射，应用业务系统与存储系统联调、挂载及格式化；要求原存储系统所涉及的业务系统不得中断；（4）空间扩展及容错方式升级改造，提高系统容错及数据安全等级，扩展过程中不影响PACS等业务系统的正常运行；（5）应用系统数据迁移：将多个旧存储系统上的应用迁移至新存储系统，综合调配并合理使用所有原有存储系统的资源。要求：迁移工作不能影响业务的正常运行。（6）技术服务费包括但不限于：由于需要所涉及其他网络设备、存储设备、交换设备、备份设备、容灾设备等，以及监控管理平台以及业务软件等第三方进行联合调试和技术配合，而产生的原设备厂商技术配合费、应用软件配合费等。（7）以上所有技术服务在实施过程中均不得影响业务系统的正常运行，中转设备（如需）、数据迁移等实施工具均由服务方自备。
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