洗衣房设备采购项目清单
                                                        单位:元
	序号
	产品名称
	型号规格
	数 量
	综合单价
	合计（元）
	品 牌
	参数要求

	1
	双扉隔离式洗脱机（100公斤）
	
	2
	
	
	
	不锈钢面板,304液缸、进口配置 日本精工轴承 全悬浮结构 手动自动程序 变频调速 超低震动电脑控制 人机对话。

	2
	双扉隔离式洗脱机（100公斤电热）
	
	1
	
	
	
	不锈钢面板,304液缸、进口配置 日本精工轴承 全悬浮结构 手动自动程序 变频调速 超低震动电脑控制 人机对话。加热快、节能环保。

	3
	三辊三米烫平机（电热）
	
	1
	
	
	
	超大规格加热器、加热快、304不锈钢面板、进口配置 日本精工轴承  手动自动程序 电脑控制 人机对话。

	4
	自动折叠机
	
	1
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	采用双轮双速计长系统不论大小布草一次整定精确折叠。运转速度调节范围大，能与各种烫平机匹配。

	备注：设备报价含运费及含税票、质保1年质保期后只收配件成本费。负责卸车、搬运、就位 及指导设备水电安装及免费调试培训。负责洗衣房的设备平面及水电设计及指导设备的基础安装。           
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