附件1
[bookmark: _GoBack]一、计算资源改造与扩容服务项目采购需求参数
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	服务器
	2
	台
	2个7390H处理器，单颗处理器32核，主频2.7GHz，512GB DDR4内存，2个1.92TB固态硬盘，1个RAID卡，2个千兆，4个万兆光口含模块，2个双口16Gb FC HBA卡，冗余电源模块。
	

	2
	存储光纤交换机
	2
	台
	24个32Gbps端口；本次激活24端口（配置24个32Gb 多模模块）；基于交换机类型的自我发现(U_Port)；支持2 Gbps、4 Gbps 、8 Gbps和16 Gbps 端口速率自适应；基于帧的链路聚合，运用Fabric OS中所包括的DPS，实现基于交换的跨ISL负载平衡；对交换机内可配置的聚合链路集没有数量限制。单电源，机架套件，1年维保服务；
	

	3
	全闪存储系统
	1
	台
	★投标产品为国产自主可控产品，符合GB42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》，提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或中央网信办（CAC）官网查询截图；
★采用多控（所有控制器）高速互联架构，最大可扩展至≥32个控制器，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦；
★多控制器高端盘控分离架构，SAN控制器机框中不含硬盘插槽，控制器配置国产C86架构处理器，本次配置≥2个控制器。
控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；（提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告）
支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE四种接入方式；（提供官网截图或软件界面截图）
★配置16Gb FC主机接口≥16个，双控最大支持主机接口数≥96；
★双控配置一级缓存≥512GB，最大缓存扩展能力≥48TB(缓存不包括SSD盘、闪存、NAS机头的内存等)；
★配置1.92TB NVMe SSD硬盘≥10块；系统支持最大硬盘数≥9600块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费；
支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，且不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，且两种热备方式可共存；
提供集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建；支持硬盘AI检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建；
从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性；（提供官网截图或软件操作界面截图）
★支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断；（提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告）
配置基于时间点的数据快照功能，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个；配置安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据；（提供软件界面截图）
支持LUN一致性组功能，LUN一致性组的组快照、组复制可按需绑定；（提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告、操作界面截图证明材料或官网截图）
提供自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节。
★配置中文图形化管理平台软件，配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。（提供官网截图）
配置性能监控功能，可在存储管理界面上查看实时的性能统计数据，支持自定义采样间隔时间≤5s，可按控制器、CPU、内存、硬盘、RAID、LUN、前端端口、后端端口、主机等多粒度统计，也可统计到IOPS、平均IOPS、吞吐量、延时等性能指标。支持保存和查看≥1年的历史性能数据，支持性能预测。
实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.8.0版本的认证；（提供SNIA官网截图和链接）
★配置智能巡检软件，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人；
提供三年原厂维保；原厂上门安装；
	

	4
	专项技术服务
	1
	项
	（一）计算资源核心应用HIS系统双机热备及负载均衡架构平台搭建
(1)安装核心应用HIS系统专用操作系统双机架构及针对业务的系统优化；
(2)核心应用HIS系统双机热备及负载均衡架构的网络配置及改造；
(3)计算资源连接存储系统扩容与改造，包括新旧FC存储专用交换机网络改造；
(4)配置双机热备及负载均衡架构平台专用FC磁盘多路径；
(5)HIS系统双机热备及负载均衡架构存储规划及数据卷挂载；
(6)安装及配置HIS系统双机热备及负载均衡架构平台专用DNS服务系统；
(7)HIS系统双机热备及负载均衡架构平台专用NTP服务系统的安装及配置;
(8)核心应用HIS系统双机热备及负载均衡架构平台专用数据库系统安装；
(9)HIS系统双机热备及负载均衡架构平台操作系统及数据库系统专用补丁安装；
（二）核心应用HIS系统双机热备及负载均衡架构平台系统切割
(1)核心应用HIS系统数据备份及数据同步结构的搭建与测试；
(2)HIS核心应用系统双机热备及负载均衡架构平台系统业务联合测试；
[bookmark: OLE_LINK6](3)核心应用HIS系统双机热备及负载均衡架构平台系统切割方案设计（要求停机时间少于1小时）；
(4)HIS核心应用客户端双机热备及负载均衡架构改造、配置与测试；
(5)核心应用HIS系统双机热备及负载均衡架构平台系统正式切割；
（三）其他技术内容
(1)EMR核心应用系统存储迁移与扩容，要求迁移工作不能影响业务的正常运行；
(2)HIS及EMR核心应用系统备份库系统重新搭建、配置及测试；
(3)核心应用HIS系统及EMR系统连续性数据库保护（CDP）系统重新改造；
(4)HIS及EMR核心应用系统数据备份平台系统重新改造及配置；
(5)在不中断前端业务的情况下，实现与原有存储进行实时数据同步；
(6)所涉及其他网络设备、存储设备、交换设备、备份设备、容灾设备等，以及监控管理平台和业务软件等第三方进行联合调试。
	



